<AVRStudio><MANAGEMENT><ProjectName>aqua_stop</ProjectName><Created>09-Apr-2012 21:59:46</Created><LastEdit>07-May-2012 00:27:49</LastEdit><ICON>241</ICON><ProjectType>0</ProjectType><Created>09-Apr-2012 21:59:46</Created><Version>4</Version><Build>4, 18, 0, 685</Build><ProjectTypeName>AVR GCC</ProjectTypeName></MANAGEMENT><CODE_CREATION><ObjectFile>aqua_stop.elf</ObjectFile><EntryFile></EntryFile><SaveFolder>C:\AVRProject\aqua_stop\</SaveFolder></CODE_CREATION><DEBUG_TARGET><CURRENT_TARGET>AVR Simulator</CURRENT_TARGET><CURRENT_PART>ATmega16.xml</CURRENT_PART><BREAKPOINTS></BREAKPOINTS><IO_EXPAND><HIDE>false</HIDE></IO_EXPAND><REGISTERNAMES><Register>R00</Register><Register>R01</Register><Register>R02</Register><Register>R03</Register><Register>R04</Register><Register>R05</Register><Register>R06</Register><Register>R07</Register><Register>R08</Register><Register>R09</Register><Register>R10</Register><Register>R11</Register><Register>R12</Register><Register>R13</Register><Register>R14</Register><Register>R15</Register><Register>R16</Register><Register>R17</Register><Register>R18</Register><Register>R19</Register><Register>R20</Register><Register>R21</Register><Register>R22</Register><Register>R23</Register><Register>R24</Register><Register>R25</Register><Register>R26</Register><Register>R27</Register><Register>R28</Register><Register>R29</Register><Register>R30</Register><Register>R31</Register></REGISTERNAMES><COM>Auto</COM><COMType>0</COMType><WATCHNUM>0</WATCHNUM><WATCHNAMES><Pane0><Variables>botton_ready</Variables><Variables>tap_status</Variables></Pane0><Pane1></Pane1><Pane2></Pane2><Pane3></Pane3></WATCHNAMES><BreakOnTrcaeFull>0</BreakOnTrcaeFull></DEBUG_TARGET><Debugger><modules><module></module></modules><Triggers><trigger clsid="{113824F1-C410-4699-A25E-867CC860C28E}" enabled="1" boundTo="0" hitCount="1" updateAndContinue="0" line="153" file="aqua_stop.c" token="if (tap_status[0]==1){" offset="0"/><trigger clsid="{113824F1-C410-4699-A25E-867CC860C28E}" enabled="1" boundTo="0" hitCount="1" updateAndContinue="0" line="159" file="aqua_stop.c" token="if (tap_status[1]==1){" offset="0"/></Triggers></Debugger><AVRGCCPLUGIN><FILES><SOURCEFILE>aqua_stop.c</SOURCEFILE><OTHERFILE>default\aqua_stop.lss</OTHERFILE><OTHERFILE>default\aqua_stop.map</OTHERFILE><OTHERFILE>Makefile</OTHERFILE></FILES><CONFIGS><CONFIG><NAME>default</NAME><USESEXTERNALMAKEFILE>YES</USESEXTERNALMAKEFILE><EXTERNALMAKEFILE>Makefile</EXTERNALMAKEFILE><PART>atmega16</PART><HEX>1</HEX><LIST>1</LIST><MAP>1</MAP><OUTPUTFILENAME>aqua_stop.elf</OUTPUTFILENAME><OUTPUTDIR>default\</OUTPUTDIR><ISDIRTY>0</ISDIRTY><OPTIONS/><INCDIRS/><LIBDIRS/><LIBS/><LINKOBJECTS/><OPTIONSFORALL>-Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums</OPTIONSFORALL><LINKEROPTIONS></LINKEROPTIONS><SEGMENTS/></CONFIG></CONFIGS><LASTCONFIG>default</LASTCONFIG><USES_WINAVR>1</USES_WINAVR><GCC_LOC>C:\WinAVR\bin\avr-gcc.exe</GCC_LOC><MAKE_LOC>C:\WinAVR\utils\bin\make.exe</MAKE_LOC></AVRGCCPLUGIN><AVRSimulator><FuseExt>0</FuseExt><FuseHigh>236</FuseHigh><FuseLow>40</FuseLow><LockBits>2</LockBits><Frequency>8000000</Frequency><ExtSRAM>0</ExtSRAM><SimBoot>1</SimBoot><SimBootnew>1</SimBootnew></AVRSimulator><IOView><usergroups/><sort sorted="0" column="0" ordername="1" orderaddress="1" ordergroup="1"/></IOView><Files><File00000><FileId>00000</FileId><FileName>aqua_stop.c</FileName><Status>259</Status></File00000></Files><Events><Bookmarks></Bookmarks></Events><Trace><Filters></Filters></Trace></AVRStudio>
